ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.6. Формулы для расчета составляющих силы резания при точении Выше были рассмотрены частные зависимости, выражающие связь между составляющей силы резания и каким-либо параметром или фактором. Практика построения обобщенных формул показала, что параметры режима резания наиболее удобно учитывать непосредственно, а остальные параметры и факторы - через коэффициенты. Формула для расчета силы при точении имеет вид: , где - обобщенный поправочный коэффициент, равный произведению поправочных коэффициентов [21], выражающих влияние условий резания на силу . Значения постоянной приведены в табл.10. Таблица 10 Значение постоянной и показателей степени
Обрабатываемый материал | Постоянные и показатели степени
| Xp | Yp | Zp
Сталь Чугун | 300 92 | 1 1 | 0,75 0,75 | - 0,15 0
Поправочные коэффициенты учитывают: – прочность и твердость обрабатываемого материала; - главный угол в плане; - передний угол; – радиус при вершине; - СОЖ; - степень износа задней поверхности резца.