ГЛАВА 10. РЕЗЦЫ 10.2.2. Фасонные резцы Обработка винтовых поверхностей фасонными резцами производится при винтовом движении резания. В результате этого движения винтовая поверхность детали скользит «сама по себе». Кроме движения резания при обработке винтовых поверхностей фасонный резец после каждого прохода углубляется в материал заготовки до получения полного профиля винтовой поверхности. Рассматриваемые резцы наиболее часто применяют при обработке резьбы. По форме задней поверхности и особенностям конструкции фасонные резцы делятся на стержневые, призматические и круглые. Рис.44. Типы фасонных резцов Стержневые фасонные резцы - плоские(рис.44,а)и подобны обычным токарным резцам (рис.42,л), но имеют фасонную режущую кромку, соответствующую форме поверхности детали. Эти резцы имеют малое число переточек и в серийном производстве используются редко. Закрепляются они в суппорте, как обычные резцы. Призматический фасонный резец представляет собой призму (рис.44,б), одна из боковых граней которой имеет фасонную поверхность и служит задней поверхностью, а сторона, ей противоположная, имеет «ласточкин хвост» для крепления в державке. Передней поверхностью призматического резца служит одна их торцовых плоскостей. Задний угол a призматического фасонного резца образуется при его установке в державке, а передняя поверхность затачивается под углом .