ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.3. Нарастание износа за время работы инструмента Графическое изображение процесса нарастания износа за время работы инструмента называют кривой износа. Характерные кривые износа задней поверхности представлены на рис. 27. Рис.27. Характерные кривые износа задней поверхности Классическая кривая износа задней поверхности представлена на рис.27, а. Такой вид кривая износа имеет при благоприятных условиях эксплуатации инструмента, когда изнашиваются передняя и задняя поверхности одновременно, а также в том случае, когда износ задней поверхности определяет работоспособность инструмента. Кривую износа можно разделить на три участка. Первый участок кривой износа 0А соответствует периоду приработки. На этом участке интенсивность износа задней поверхности довольно высока. Причинами высокой интенсивности износа могут быть погрешности поверхностного слоя после заточки инструмента, а также большие контактные напряжения на малой ширине площадки износа. При дальнейшей работе инструмента интенсивность износа задней поверхности уменьшается (второй участок кривой износа АВ) - инструмент как бы прирабатывается. Это может быть связано с удалением слоя задней поверхности с погрешностями заточки, и с уменьшением контактных касательных напряжений на площадке износа по мере увеличения ее размеров. Участок АВ соответствует периоду нормального износа инструмента. По истечении какого-то времени ширина фаски износа вновь начинает резко увеличиваться: на графике третий участок кривой износа соответствует периоду катастрофического износа. Катастрофический период износа наступает по причине резкого увеличения температуры резания при достижении определенной величины износа задней поверхности. В этом периоде износ нарастает настолько быстро, что если не прекратить работу инструмента, то это может привести к его поломке. И даже если этого не произойдет, число допускаемых переточек инструмента резко сократится, а время, затрачиваемое на переточку, увеличится. Поэтому рациональная эксплуатация инструмента исключает работу в периоде катастрофического износа. При средних значениях скоростей резания, благоприятных для эксплуатации инструмента, период нормального износа составляет 85 – 90% периода стойкости инструмента. По мере увеличения скорости резания период нормального износа сокращается и при очень больших скоростях резания становится настолько малым, что после периода приработки почти сразу наступает период катастрофического износа (рис.27, б). В том случае, если износ задней поверхности не является определяющим в потере работоспособности инструмента, или определяющими в потере работоспособности инструмента являются технологические признаки (качество обработанной поверхности, возрастание сил резания или температуры, и т.п.) период катастрофического износа не наступает (рис.27, в).