Поскольку нарост выполняет роль вершины режущего лекзвия, на него в полной мере воздействуют те же факторы, которые вызывают износ инструмента. В процессе износа частицы нароста уносятся стружкой, поверхностью резания и обработанной поверхностью. Увеличиваясь, нарост приобретает форму, которая неблагоприятна для восприятия тех или иных составляющих силы резания, рис. 2.2. Вершина нароста выступает за пределы вершины резца в горизонтальном направлении, и составляющая силы резания создает в теле нароста напряжения изгиба и сдвига, что приводит к его периодическому разрушению. Отделившиеся частици нароста уносятся стружкой, а также внедряются в поверхность резания и обработанную поверхность. Рис. 2.2. Силы действующие на нарост В тоже время частицы нароста периодически срываются и сходят со стружкой по передней поверхности резца. Это происходит, когда сила сцепления верхних слоев нароста с недостаточна, чтобы компенсировать действие составляющей . Максимальную высоту нарост имеет при скоростях резания 15–30 м/мин, и исчезает при скоростях резания, превышающих 50–100 м/мин. Экспериментально установлено, что при наиболее распространенных условиях резания конструкционных углеродистых сталей нарост имеет максимальную высоту при такой скорости резания, когда температура в зоне резания близка к 300°, и исчезает при такой скорости резания, когда температура в зоне резания превышает 600°. При скоростях резания, превышающих 50-100 м/мин, температура в зоне пластической деформации повышается настолько, что нижний слой этой зоны уже не отвердевает при контакте с передней поверхностью резца (не приваривается к ней), а течет по этой поверхности вместе со стружкой.