ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.2. Нарост Ввиду того, что этот нарост сильно упрочнен и имеет твердость, в 2-3 раза большую твердости обрабатываемого металла, он становится частью режущего лезвия инструмента, т.е. участвует в резании как один из его элементов. Нарост, увеличиваясь, меняет геометрию резца. Угол , образованный наростом, по величине, больше угола , полученный при заточке (рис.9). Поэтому степень пластической деформации срезаемого металла, по мере увеличения нароста, уменьшается. Соответственно уменьшается степень упрочнения верхних слоев нароста. Кроме того, передача тепла из верхних слоев нароста в резец затруднена. Все это способствует уменьшению склонности верхних слоев нароста к схватыванию с нижними. В результате после достижения определенного размера, зависящего от условий резания, дальнейшее увеличение нароста прекращается. Поскольку нарост выполняет роль вершины режущего клина, на него в полной мере воздействуют те же факторы, которые вызывают износ инструмента. В процессе износа частицы нароста уносятся стружкой, поверхностью резания и обработанной поверхностью. Увеличиваясь, нарост приобретает форму, которая неблагоприятна для восприятия тех или иных составляющих силы резания, (рис.10). Вершина нароста выступает за пределы вершины резца в горизонтальном направлении, и составляющая силы резания создает в теле нароста напряжения изгиба и сдвига, что приводит к его периодическому разрушению. Отделившиеся частици нароста уносятся стружкой, а также внедряются в поверхность резания и обработанную поверхность. Рис.10. Схема воздействия сил разания на нарост В тоже время частици нароста периодически срываются и сходят со стружкой по передней поверхности резца. Это происходит, когда сила сцепления верхних слоев нароста недостаточна, чтобы компенсировать действие составляющей .