ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.1. Внешнее проявление изнашивания Рис.26. Пластическое деформирование вершины режущего лезвия Изнашивание твердосплавного инструмента может сопровождаться осыпанием или выкрашиванием. Под осыпанием понимают частичное или сплошное разрушение лезвия инструмента, не превышающее 0,3 мм. Под выкрашиванием понимают частичное разрушение лезвия инструмента размером от 0,3 до 1 мм. Более крупные разрушения (сколы) относятся к контактному разрушению режущей части инструмента. При резании инструментами из твердых сплавов с очень высокими силовой и тепловой нагрузками износу инструмента иногда предшествует пластическое деформирование вершины режущего лезвия. Формоизменение лезвия заключается в опускании части передней поверхности, примыкающей к главному режущему лезвию, на расстояние и выпучивании задней поверхности с высотой (рис.26). В результате искривления на задней поверхности образуются нулевой и отрицательный задние углы, способствующие интенсивному изнашиванию инструмента.