ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.2. Влияние параметров режима резания на составляющие силы резания При увеличении глубины резания и подачи растет площадь сечения срезаемого слоя. Однако, результаты многочисленных экспериментов, проведенных при точении различных материалов, свидетельствуют, что во всех случаях на составляющие силы резания, глубина резания влияет сильнее, нежели подача. (5) Таблица 7 Показатели степени в формулах (5) расчета сил
Материал режущей чести резца | Показатели степени в формулах
Твердый сплав Быстрорежущая сталь | 1 1 | 0,75 0,75 | 0,9 0,9 | 0,60 0,75 | 1 1,2 | 0,5 0,65
В формулах, представляющих связь между глубиной резания, подачей и составляющими силы резания, это обстоятельство выражается неравенством показателей степени . Значения показателей степени при продольном точении сталей и чугунов приведены в табл.7. Рис.18. Влияние скорости резания на составляющие силы резания при точении при обработке материалов, несклонных к наростообразованию Скорость резания влияет на составляющие силы резания также как на коэффициент усадки стружки. При резании материалов, несклонных к наростообразованию, составляющие силы резания уменьшаются при увеличении скорости резания (рис.18). При резании материалов склонных к наростообразованию (рис.19) график зависимости силы резания от скорости резания имеет вид, аналогичный графику зависимости коэффициента усадки стружки от скорости резания.