ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.5. Элементы конструкции резцов и геометрические параметры их режущей части Углы измеряются в главной секущей плоскости, углы , и измеряются во вспомогательной секущей плоскости, углы , , измеряются в проекции на основную плоскость, угол измеряется в плоскости резания. Главная секущая плоскость – плоскость, перпендикулярная главной режущей кромке и основной плоскости. Вспомогательная секущая плоскость – плоскость, перпендикулярная вспомогательной режущей кромке и основной плоскости. Главный передний угол - угол в главной секущей плоскости между передней поверхностью лезвия резца и основной плоскостью. Угол положительный (+), когда линия сечения передней поверхности лежит ниже основной плоскости, отрицательный (-), когда линия сечения передней поверхности лежит выше основной плоскости, равен 0, если все точки сечения передней поверхности расположены в основной плоскости. Главный задний угол - угол в главной секущей плоскости между главной задней поверхностью лезвия резца и плоскостью резания. Угол отрицательным не бывает, так как при < 0 резание невозможно. Угол заострения - угол в главной секущей плоскости между передней и главной задней поверхностями лезвия резца. Угол резания - угол в главной секущей плоскости между передней поверхностью лезвия резца и плоскостью резания.