ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.7.2. Несвободное резание Характеризуется тем, что отдельные объемы срезаемого слоя на разных участках режущей кромки перемещаются в различных направлениях, что создает условия сложного деформирования и затрудняет образование стружки (рис.6,б). При несвободном резании отдельные элементарные объемы срезаемого слоя перемещаются в разных направлениях и поэтому в различных точках зоны резания одни и те же явления совершаются по-разному, с разной степенью интенсивности. Картина состояния материала в зоне резания в одной секущей плоскости не является типичной для всех других секущих плоскостей и не повторяет картины состояния материала в других секущих плоскостях. Несвободное резание различается по расположению режущей кромки лезвия относительно главного движения резания, скорости резания. Резание может быть прямоугольным или косоугольным. При расположении режущей кромки под прямым углом к направлению главного движения, резание называется прямоугольным. При этом стружка завивается в плоскую логарифмическую спираль. Если же режущая кромка расположена к направлению главного движения резания не под прямым углом, резание называют косоугольным. В этом случае стружка завивается в винтовую спираль, направление и шаг которой зависят от расположения кромки и скорости движения подачи. Резание может осуществляться одним лезвием или несколькими. Поэтому резание может быть однолезвийным или многолезвийным. Оно может быть непрерывным или прерывистым и происходить с постоянным или переменным сечением срезаемого слоя.