ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.3.Влияние параметров режима резания и геометрических параметров режущей части инструмента на период стойкости и допускаемую скорость резания
Рис.33. Зависимость стойкости от переднего угла при точении | Рис.34. Зависимость стойкости от заднего угла при точении
Однако, при дальнейшем увеличении заднего угла уменьшается угол заострения, что снижет прочность режущего лезвия и ухудшает теплоотвод в тело инструмента, вследствие этого период стойкости начинает уменьшаться. Величина оптимального заднего угла зависит в основном от упругих свойств обрабатываемого материала и толщины срезаемого слоя. Поэтому с увеличением предела упругости обрабатываемого материала величина оптимального заднего угла возрастает. Например, оптимальный задний угол токарного проходного резца при обработке углеродистых конструкционных сталей 6 - 8°. Величина и знак угла наклона главного режущего лезвия определяют направление схода стружки по передней поверхности. При угле 0 стружка отклоняется в сторону от вершины резца. При угле 0 стружка отклоняется в сторону вершины резца. Транспортировка стружки от вершины резца в сторону передней бабки не желательна, т. к. стружка может коснуться рабочего и запутаться во вращающихся частях станка. Транспортировка стружки в сторону вершины резца направляет ее в сторону задней бабки, что более безопасно для рабочего, а возможность запутывания стружки вокруг детали меньше.