ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.3.Влияние параметров режима резания и геометрических параметров режущей части инструмента на период стойкости и допускаемую скорость резания Таким образом, при токарных работах положительный знак угла является предпочтительным с точки зрения безопасности и удобства работы. В тоже время положительный угол более благоприятно сказывается на периоде стойкости резца, нежели отрицательный. Как видно из рис.33, для одинаковой величины угла период стойкости резца при положительном знаке угла больше, чем при отрицательном.
Рис.35. Влияние угла наклона главной режущей кромки на период стойкости резца из твердого сплава Т15К6 при обработке стали | Рис.36. Влияние вспомогательного угла в плане на период стойкости фрезы из ВК8 при обработке чугуна
Вспомогательный угол в плане на стойкость инструмента влияет неоднозначно. С одной стороны, уменьшение вспомогательного угла в плане улучшает теплоотвод в тело резца, тем самым увеличивая период стойкости, с другой стороны, при малых величинах угла увеличивается длина рабочего лезвия, что увеличивает силу трения на вспомогательной задней поверхности и износ инструмента, что отрицательно сказывается на периоде стойкости (рис.36). Аналогично вспомогательный угол в плане влияет на допустимую скорость резания.