ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.3.Влияние параметров режима резания и геометрических параметров режущей части инструмента на период стойкости и допускаемую скорость резания Решая уравнение (8) относительно скорости резания, получим: (9) где Так как , то и , откуда следует, что подача и глубина резания, а значит, и толщина и ширина срезаемого слоя влияют неодинаково не только на период стойкости инструмента, но и на допускаемую им скорость резания. Из выражения (8) следует, что для получения максимально возможной при заданном периоде стойкости скорости резания при определенной площади срезаемого слоя необходимо стремиться работать с возможно большими отношениями и т.е. при заданных глубине резания и подаче скорость резания можно повысить, уменьшая главный угол в плане инструмента (рис.32). Однако, уменьшение главного угла в плане увеличивает радиальную составляющую сила резания , что при недостаточной жесткости технологической системы снижает не только точность обработки но и может уменьшить период стойкости инструмента из-за возникновения вибраций. Рис.32. Зависимость скорости резания от главного угла в плане при точении стали 45 резцом из твердого сплава Т15К6 при постоянных и