ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.6. Геометрия срезаемого слоя при точении За один оборот детали резец переместится вдоль ее оси на величину подачи на оборот , и поверхность резания из положения 1 переместится в положение 2 (рис.5) слой материала между положениями резца 1 и 2 будет превращен в стружку. Размер площади сечения срезаемого слоя будет равен произведению подачи и глубины резания : . Процесс пластической деформации срезаемого слоя более полно оценивается не величиной площади поперечного сечения , а толщиной и шириной срезаемого слоя (рис.5). Толщиной срезаемого слоя называется величина перемещения поверхности резания за один оборот детали, измеряемая в плоскости, перпендикулярной поверхности резания. Шириной срезаемого слоя называется расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхностями, измеряемое по поверхности резания. Рис. 5. Размеры срезаемого слоя при продольном точении Форма поперечного сечения срезаемого слоя зависит от формы режущей кромки инструмента и от ее расположения относительно направления движения подачи. При резании резцом с прямолинейной режущей кромкой толщина срезаемого слоя постоянна на всей его ширине, при этом толщина и ширина срезаемого слоя при неизменных значениях глубины резания и подачи зависит от главного угла в плане следующим образом [5]: , . Из приведенных зависимостей видно, что площадь сечения срезаемого слоя при неизменных глубине резания и подаче не меняется, и не зависит от величины главного угла в плане . А именно: . А в случае, когда главный угол в плане .