ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.5. Влияние степени затупления резца и смазочно-охлаждающей жидкости на составляющие силы резания При изнашивании резца только по задней поверхности все составляющие силы резания непрерывно увеличиваются, причем особенно сильно - горизонтальные составляющие . Если изнашивается и передняя поверхность с образованием лунки износа, то первоначально составляющие сил резания могут даже незначительно уменьшаться за счет увеличения переднего угла, но в дальнейшем вновь будут возрастать. При наличии хорошо развитого нароста, прикрывающего изношенные поверхности и выполняющего роль режущего лезвия, составляющие сил резания возрастать не будут. Применение СОЖ, обладающих высокими смазывающими свойствами, облегчает условия стружкообразования, снижает коэффициент усадки стружки и уменьшает величину составляющих силы резания. При этом в большей степени снижаются горизонтальные составляющие , зависящие от силы трения.