ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.3. Легированные инструментальные стали Износостойкость углеродистых сталей, особенно при роботе с невысокими скоростями резания, может быть значительно повышена при добавлении в них в небольших количествах хрома (Х), марганца (Г), вольфрама (В) и кремния (С), хром и вольфрам образуют карбиды, марганец улучшает прокаливаемость стали, а кремний повышает красностойкость стали - уменьшает чувствительность к перегреву. Такие инструментальные стали получили наименование легированных. Наибольшее распространение получили стали марок ХВ5, ХВГ, 9ХС. Химический состав легированных инструментальных сталей представлен в табл.2. Сталь ХВ5 за счет высокого содержания углерода имеет повышенную твердость (HRC до 70) и вследствие этого обладает высоким сопротивлением малым пластическим деформациям. Изготовленные из нее инструменты имеют высокую формоустойчивость лезвий. Эта сталь применяется для изготовления разверток и фасонных резцов, работающих с невысокими скоростями резания. Таблица 2 Химический состав легированных инструментальных сталей
Марка стали | С,% | Cr,% (Х) | Mn, % (Г) | W,% (В) | Si,% (С)
ХВ5 | 1,25 – 1,5 | 0,4 – 0,7 | до 0,3 | 4,5 – 5,5 | до 0,3
ХВГ | 0,9 – 1,05 | 0,9 – 1,2 | 0,8 – 1,1 | 1,2 – 1,6 | 0,15 – 0,35
9ХС | 0,85 - 0,95 | 0,95 - 1,25 | 0,3 - 0,6 | - | 1,2 - 1,6
Сталь ХВГ при твердости HRC до 63-65 имеет достаточно высокую вязкость. Инструмент из этой стали мало деформируется и хорошо поддается правке. Из этой стали в основном изготавливают протяжки крупных размеров. Сталь 9ХС имеет сравнительно большое содержание кремния, который помимо красностойкости, способствует сохранению мелкого зерна и обеспечивает равномерное распределение карбидов по сечению инструмента, что делает ее особо пригодной для изготовления инструмента с тонкими лезвиями (малого диаметра сверл, разверток, метчиков, плашек и концевых фрез). Главным недостатком легированных углеродистых сталей, как и углеродистых, является их низкая теплостойкость, , которая не позволяет изготавливать из них высокопроизводительные инструменты.