ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.2. Углеродистые инструментальные стали Типовые представители: . Буква обозначает углеродистую сталь, следующая за ней цифра характеризует массовое содержание углерода в стали в десятых долях процента. Например, в стали массовое содержание углерода составляет 1 процент. Буква А соответствует высококачественным сталям с пониженным содержанием примесей. Из углеродистых сталей изготавливают ручные слесарные инструменты и машинные, работающие с низкими скоростями резания: из стали – зубила; из стали - ручные развертки метчики и плашки; из стали – шаберы и напильники. Главным недостатком углеродистых сталей является их низкая теплостойкость, , которая не позволяет изготавливать из них высокопроизводительные инструменты.