ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.3. Меры борьбы с наростом 1. Увеличение скорости резания посредством применения соответствующих инструментальных материалов. 2. Увеличение угла . 3. Уменьшение шероховатости передней поверхности режущего лезвия. 4. Применение СОЖ с высокими смазывающими свойствами. 5. Использование инструментальных материалов, плохо поддающихся наростообразованию (например, минеральная керамика).