ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.11. Карбид бора Карбид бора является химическим соединением бора с углеродом. Карбид бора обладает высокой твердостью, приближающейся к алмазу, высокой износостойкостью и высокой абразивной способностью, вместе с тем очень хрупок, поэтому применяется только в виде порошков и паст для доводки твердосплавных режущих инструментов, фильер из твердых сплавов, шлифования камней из искусственного рубина и агата, при притирочных работах, требующих высокой твердости инструмента.