ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.3. Влияние геометрических параметров режущей части инструмента на составляющие силы резания Главный угол в плане изменяет отношение и положение главной режущей кромки относительно движения подачи. И то, и другое при изменении угла j вызывает изменение составляющих силы резания. Увеличение главного угла в плане при постоянных и вызывает уменьшение отношения что приводит к уменьшению силы . Это подтверждено многими экспериментами. Силы и действуют в плоскости подачи, поэтому при увеличении угла сила уменьшается, а сила возрастает, тем самым отношение сил будет возрастать. Уменьшение переднего угла и переход его значений в отрицательные увеличивает коэффициент усадки стружки и работу стружкообразования. Это приводит к увеличению всех составляющих силы резания. Однако, влияние угла на силы неодинаково. Уменьшение положительного и увеличение отрицательного переднего угла наиболее сильно сказывается на росте осевой силы. Радиальная и окружная силы возрастают в меньшей степени. Влияние переднего угла на составляющие силы резания математически удобнее описывать через угол резания, используя формулу: . Показатели степени для сил , соответственно, находятся в пределах: 0,95 – 1,05; 2 – 2,5; 2,5 – 3,5. Задняя поверхность инструмента в стружкообразовании не участвует. Поэтому изменение заднего угла не меняет величину нормальной силы и силы трения, действующей на передней поверхности. Следовательно, влияние заднего угла на составляющие силы резания проявляется только через изменение сил, действующих на задней поверхности. Эксперименты показали, что если задний угол , то составляющие силы резания от величины заднего угла не зависят. При меньших углах его уменьшение вызывает незначительное возрастание всех составляющих силы резания. Угол наклона главной режущей кромки изменяет положение передней поверхности относительно плоскости направления подачи , увеличивает рабочую длину главного режущего лезвия и в зависимости от знака увеличивает или уменьшает коэффициент усадки стружки. На главную составляющую силы резания угол практически не влияет. На силы угол влияние оказывает. Так, при переходе угла от отрицательных значений к положительным, радиальная сила незначительно возрастает, а осевая незначительно уменьшается.