ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.5. Элементы конструкции резцов и геометрические параметры их режущей части Элементами конструкции резцов (рис.3) являются: лезвие; державка; головка; передняя поверхность; главная задняя поверхность; вспомогательная задняя поверхность; главная режущая кромка; вспомогательная режущая кромка; вершина. Лезвие резца - режущий клин, образованный передней и задней поверхностями. Державка резца - соединительная часть резца. Головка резца - рабочая часть резца. Передняя поверхность - поверхность лезвия резца, по которой сходит стружка. Главная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия резца, примыкающая к главной режущей кромке и обращенная к поверхности резания. Вспомогательная задняя поверхность - задняя поверхность лезвия резца, примыкающая к вспомогательной режущей кромке и обращенная к обработанной поверхности.